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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας  του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων με τίτλο: «Προμήθεια υλικών (λαμπτήρων κλπ., ηλεκτρολογικού υλικού) συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μεσσαπίων Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων»  και αφορά την κάλυψη αναγκών συντήρησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ και εν γένει των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων, πάρκων-πλατειών, κοινόχρηστων χώρων κτλ, της ΔΕ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

H δαπάνη της προμήθειας  του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων θα καλυφθεί από την πίστωση του έτους 2026 με Α.Λ.Ε.: 020.2410106.007 «Προμήθεια υλικών (λαμπτήρων κλπ., ηλεκτρολογικού υλικού) συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μεσσαπίων» συνολικού ποσού  33.999,31€ CPV:ΚΩΔΙΚΟΣ :31520000-7Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα (Λαμπτήρες, ηλεκτρολογικό υλικό, εξαρτήματα ηλεκτρολογικών πινάκων κλπ ειδών)

Οι ειδικότερες απαιτήσεις για τα υπό προμήθεια είδη ηλεκτρολογικού υλικού, περιλαμβάνονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η τεκμηρίωση του οικονομικού αντικειμένου έγινε βάση της αρχής της οικονομικότητας στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της αγοράς, με έρευνα στο ελεύθερο εμπόριο και με απώτερο σκοπό την επίτευξη του μέγιστου κατά το δυνατόν καλύτερου αποτελέσματος σε σχέση με τις παρεχόμενες πιστώσεις (χρηματικά ποσά)  από την δημοτική αρχή.


	        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   31/08/2026

	   ΝΤΕΛΕΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                                                                                                                               
	           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ

	   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ                                        
	ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ3Α΄-ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΩΝ 








ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Στο ακόλουθο κείμενο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για τα υπό προμήθεια είδη. Συγκεκριμένα: 
1) Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές, τις ευρωπαϊκές και διεθνείς (ΕΛΟΤ, ΕΝ, IEC, VDE, CENκλπ) προδιαγραφές.
2) Γενικά κάθε υλικό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ, ή το αντίστοιχο Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN/HD). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα, κάθε υλικό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα IECπου ισχύουν για αυτό.
3) Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.
4) Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική  ονομασία τους, η προέλευσή τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και γενικά όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν για τα συγκεκριμένα είδη.
5) Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν σήμανση CE. Επίσης, θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO 9001:2008 ή άλλη ισοδύναμη.
2. ΕΙΔΙΚΑ
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών έγινε σε μορφή ΠΙΝΑΚΑ- όπως αυτός παρατίθεται παρακάτω- στον οποίο καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις της εν λόγω προμήθειας. Η σύνταξη των προδιαγραφών του πίνακα  έγινε για λόγους ομοιομορφίας κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών αλλά και διευκόλυνσης του έργου αξιολόγησης τους. 
Ακολουθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»
	ΠΙΝΑΚΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»

	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	1
	Λαμπτήρες LED 11W, E27, δημοτικού φωτισμού (Daylight-Ημέρας)

	 Λαμπτήρας LEDμε κυλινδρικό κάλυμμα, ισχύος 11W σε δίκτυο 240VAC/50Hz, ενεργειακής κλάσης Α+, με κάλυκα Ε27, με τα εξής χαρακτηριστικά: 
1)Θερμοκρασία χρώματος 4000ο Κ
2)Φωτεινή ροή ≥1200lm
3)Ονομαστική μέση διάρκεια ζωής ≥40.000hr
4)Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
· Δήλωση συμμόρφωσης CE με τις οδηγίες EMC και LVD
· Πιστοποιητικό  ISO9001 του κατασκευαστή 
· Εγγύηση 2 ετών


	2
	Λαμπτήρες LED 15W, E27, δημοτικού φωτισμού IP65 κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους ( Daylight-Ημέρας)
	Λαμπτήρας LED με κυλινδρικό κάλυμμα, IP 65, ισχύος 15W σε δίκτυο 230VAC/50Hz, ενεργειακής κλάσης Α+, με κάλυκα Ε27, τύπος Τ70 με ψήκτρα αλουμινίου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 
1)Θερμοκρασία χρώματος 4000ο  Κ
2)Φωτεινή ροή ≥1600lm
3)Ονομαστική μέση διάρκεια ζωής ≥40.000hr
4)Διάσταση ≥127mmx70mm
5)Οδηγία χαμηλής τάσης (LVD), 2014/35/EU
6)Συμμόρφωση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
7)Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
· Δήλωση συμμόρφωσης CE με τις οδηγίες EMC, 2014/30 EU και LVD
· Πιστοποιητικό  ISO9001 του κατασκευαστή 
· Εγγύηση 3 ετών
· Βεβαίωση καταλληλότητας για χρήση σε εξωτερικό χώρο 

	3
	Λάμπα ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 150W, Ε40, 240V, σωληνωτή
	Λάμπα ατμών Νατρίου σωληνωτή υψηλής πίεσης, ισχύος 150W με κάλυκα Ε40, θα λειτουργεί σε τάση δικτύου 220-240V, ενεργειακής κλάσης Α+, με τα εξής χαρακτηριστικά:
1)Θερμοκρασία χρώματος 2050ο Κ
2)Φωτεινή ροή≥18000lm
3)Διάρκεια ζωής≥36000hr
4)Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
· Δήλωση συμμόρφωσης CE με τις οδηγίες EMC και LVD
· Πιστοποιητικό  ISO9001 του κατασκευαστή 
· Εγγύηση 2 ετών
· Βεβαίωση καταλληλότητας για χρήση σε εξωτερικό χώρο


	4
	Λάμπα HQI 150W
	Λαμπτήρας εκκένωσης (HQI) ισχύος 150W με κάλυκα R7S, θα λειτουργεί σε τάση δικτύου 230V, με τα εξής χαρακτηριστικά:
1)Θερμοκρασία χρώματος: 6400ο Κ
2)Διάρκεια ζωής≥8.000hr



	5

	Λάμπα σωληνωτή HQI 250W (Για προβολείς γηπέδου)
	Λάμπα σωληνωτή HQI ισχύος 250W με κάλυκα Ε40, υψηλής πίεσης, θα λειτουργεί σε τάση δικτύου 240V, με τα εξής χαρακτηριστικά:
1)Θερμοκρασία χρώματος: 6400ο Κ
2)Φωτεινή ροή≥17000lm
3)Διάρκεια ζωής≥8.000hr

	6
	Λάμπα σωληνωτή HQI 400W (Για προβολείς γηπέδου)
	Λάμπα σωληνωτή HQI ισχύος 400W με κάλυκα Ε40, υψηλής πίεσης, θα λειτουργεί σε τάση δικτύου 240V, με τα εξής χαρακτηριστικά:
1)Θερμοκρασία χρώματος: 6400ο Κ
2)Φωτεινή ροή≥17000lm
3)Διάρκεια ζωής≥8.000hr

	7
	Λάμπα T8 LED 10W
(Daylight)
	Τροφοδοσία 2 άκρων.
Γωνία δέσμης 210°.
Γυάλινο ματ σώμα.
Ψυχρό φως 6200k
Βαθμός Στεγανότητας: IP20.
Τάση Λειτουργίας: 220-240V
Ισχύς: 10W

	8
	Λάμπα T8 LED 18W
(Daylight)
	Τροφοδοσία 2 άκρων.
Γωνία δέσμης 210°.
Γυάλινο ματ σώμα.
Ψυχρό φως 6200k
Βαθμός Στεγανότητας: IP20.
Τάση Λειτουργίας: 220-240V
Ισχύς: 18W

	9
	Λάμπα
GU10 7W
(Daylight)
	Λαμπτήρας LED GU10.
Ισχύς: 7W.
Απόχρωση Φωτός: 6500K (ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ).
Φωτεινότητα: 540Lm.
Ισοδυναμεί: 37W.
Μοίρες: 100ο.
Βαθμός Στεγανότητας: IP20.
Τάση Λειτουργίας: 220-240V.
Ενεργειακή Κλάση: F.
Διαστάσεις: Φ50x56mm.
Εγγύηση: 2 Χρόνια με αντικατάσταση.


	10
	Καλώδιο τύπου Η03VV-F εύκαμπτο διατομής 2x0,75mm2
	Καλώδιο τύπου H03VV-F εύκαμπτο διατομής 2x0,75mm2 ονομαστικής τάσης 300/500V, προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563.5-HD21.5 (NYL)

	11
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 2x1,00mm2
	Καλώδιο τύπου H05VV-F εύκαμπτο διατομής 2x1,0mm2 ονομαστικής τάσης 300/500V, προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563.5-HD21.5 (NYL)

	12
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x1,5mm2
	Καλώδιο τύπου H05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x1,5mm2 ονομαστικής τάσης 300/500V, προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563.5-HD21.5 (NYL)

	13
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 2x2,5mm2
	Καλώδιο τύπου H05VV-F εύκαμπτο διατομής 2x2,5mm2 ονομαστικής τάσης 300/500V, προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563.5-HD21.5 (NYL)

	14
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x2,5mm2
	Καλώδιο τύπου H05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x2,5mm2 ονομαστικής τάσης 300/500V, προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563.5-HD21.5 (NYL)

	15
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 5x2,5mm2
	Καλώδιο τύπου H05VV-F εύκαμπτο διατομής 5x2,5mm2 ονομαστικής τάσης 300/500V, προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563.5-HD21.5 (NYL)

	16
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x1.5mm2
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x1.5mm2 ονομαστικής τάσης 600/1000Volt, προδιαγραφών IEC 60502-1

	17
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x2.5mm2
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x2.5mm2 ονομαστικής τάσης 600/1000Volt, προδιαγραφών IEC 60502-1

	18
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 5x2.5mm2
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 5x2.5mm2 ονομαστικής τάσης 600/1000Volt, προδιαγραφών IEC 60502-1

	19
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3X6mm2
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x6mm2 ονομαστικής τάσης 600/1000Volt, προδιαγραφών IEC 60502-1

	20
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 5x6mm2
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 5x6mm2 ονομαστικής τάσης 600/1000Volt, προδιαγραφών IEC 60502-1

	21
	Δεματικά 150x3,6mm
	Δεματικά πλαστικά λευκά 150x3,6mm μήκους 150mm, πλάτους 3,6mm με οδόντωση σε συσκευασία των 100 τεμαχίων

	22
	Δεματικά 130x4,8mm
	Δεματικά πλαστικά λευκά 130x4,8mm μήκους 130mm, πλάτους 4,8mm με οδόντωση σε συσκευασία των 100 τεμαχίων

	23
	Σωλήνας Cavidotto προστασίας καλωδίων Φ40 διπλού τοιχώματος (κουλούρα 50 m)
	Σωλήνας Cavidotto πολυαιθυλενίου δομημένου διπλού τοιχώματος προστασίας καλωδίων. Είναι κατασκευασμένος από δύο δομημένα τοιχώματα το εξωτερικό τοίχωμα είναι ελικοειδή (σπιράλ) για μεγαλύτερη αντοχή στην παραμόρφωση και την ελαστικότητα. Το εσωτερικό τοίχωμα είναι λείο ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή των καλωδίων. Κάθε κουλούρα περιέχει οδηγό (ατσαλίνα) για εύκολο τράβηγμα του καλωδίου, και μούφα.
Μήκος 50m χρώμα κόκκινο-μαύρο 

	24
	Σωλήνας ευθύγραμμος βαρέως τύπου ηλεκτρολογικός Φ25
	Αντίσταση στη συμπίεση: 1250Nt/5cm
Αντίσταση στην κρούση: 6J (στους -25oC)
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: -25oC
Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +60oC
Αντίσταση στην κάμψη: Άκαμπτος
Ηλεκτρικές ιδιότητες: Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης


	25
	Μούφα βαρέως τύπου ηλετρολογικού σωλήνα Φ25 
	Ηλεκτρικές ιδιότητες : Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης
Αντοχή στη γήρανση Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (UV)
Ελεύθερο αλογόνων Δεν εκλύει τοξικά και διαβρωτικά αέρια σε περίπτωση πυρκαγιάς
Χαμηλή εκπομπή καπνού καλύτερη ορατότητα των εξόδων διαφυγής


	26
	Σπιράλ ηλεκτρολογικό βαρέως τύπου  Φ25
	Αντίσταση στη συμπίεση: 1250Nt/5cm
Αντίσταση στην κρούση: 6J (στους -25oC)
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: -25oC
Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +60oC
Αντίσταση στην κάμψη: Άκαμπτος
Ηλεκτρικές ιδιότητες: Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης


	27
	Κολάρο Σωλήνα Βαρέως τύπου Φ25
	Προορίζεται για επιφανειακές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Πρότυπο εφαρμογής: EN 61386.01, EN 50642
Οδηγίες συμμόρφωσης: 2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)
ΧΡΩΜΑ:RAL 7035 Ανοιχτό γκρι
Ονομαστική διάμετρος: Βάσει εξωτερικής διαμέτρου (DN/OD)



	28
	ΝΤΟΥΙ  πορσελάνης Ε27 πλαφόν διαιρούμενο τύπου ΔΕΗ 
	Ντουί πορσελάνης με υποδοχή Ε27 πλαφόν διαιρούμενο  (τύπου ΔΕΗ)-250 VAC, θα αποτελείται από δύο μέρη, θα έχει χάλκινες επαφές, ορειχάλκινους ακροδέκτες και σπείρωμα από επινικελωμένο μέταλλο.

	29
	ΝΤΟΥΙ  πορσελάνης Ε40 (ΓΟΛΙΑΘ) σκέτο με βίδες
	ΝΤΟΥΙ  πορσελάνης Ε40 (ΓΟΛΙΑΘ) σκέτο με βίδες. 
Ρεύμα τροφοδοσίας (V):220-240V, βαθμός στεγανότητας:IP20

	30
	ΝΤΟΥΙ  πλαστικό Ε27 διαιρούμενο
	ΝΤΟΥΙ  πορσελάνης Ε40 (ΓΟΛΙΑΘ) σκέτο με βίδες. 
Ρεύμα τροφοδοσίας (V):220-240V, βαθμός στεγανότητας:IP20

	31
	Ταινία PVC μονωτική 19mmX0,15mmX20m(Λευκή) 
	Ταινία PVC Μονωτική 19X0,15mm 20m 

	32
	Ταινία PVC μονωτική 19mmX0,15mmX20m(Μαυρή))
	Ταινία PVC Μονωτική 19X0,15mm 20m 

	33
	Kλέμες αέρος καλωδίων 

	Kλέμες αέρος καλωδίων πολυπροπιλενίου λευκές 12 θέσεων διατομής: 1,5mm , 2,5mm , 
4mm, 6mm, 10mm, 16mm



	34
	Πίνακας διανομής
	Πίνακας διανομής επίτοιχος εξωτερικός στεγανός 1Σειράς/4 Θέσεων IP65

	35
	Πίνακας διανομής
	Πίνακας διανομής επίτοιχος εξωτερικός στεγανός 2Σειρών/24 Θέσεων IP65

	36
	Αυτόματη ασφάλεια 10Α (Μονοπολική)
	Αυτόματη ασφάλεια 1P, 10Α, τάσεως 230V 

	37
	Αυτόματη ασφάλεια 16 Α (Μονοπολική)
	Αυτόματη ασφάλεια 1P,  16Α, τάσεως 230V (τύπου Hager)

	38
	Αυτόματη ασφάλεια 16 Α (Τριπολική)
	Αυτόματη ασφάλεια 3P,  16Α, τάσεως 400V

	39

	Αυτόματη ασφάλεια 20 Α (Τριπολική)
	Αυτόματη ασφάλεια 3P,  20Α, τάσεως 400V

	40
	Αυτόματη ασφάλεια 25 Α (Τριπολική)
	Αυτόματη ασφάλεια 3P,  25Α, τάσεως 400V

	41
	Αυτόματη ασφάλεια 32 Α (Τριπολική)
	Αυτόματη ασφάλεια 3P,  32Α, τάσεως 400V

	42
	Μεταγωγικός διακόπτης 1-0-2
	Διακόπτης περιστροφικός έκκεντρου μεταγωγικός 1-0-2

	43
	Σπιράλ ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τύπου VIOKAR μπετού Φ32 ενσωματωμένη ατσαλίνα (κουλούρα 25 m)
	Σπιράλ ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τύπου VIOKARμπετού Φ25 ενσωματωμένη ατσαλίνα, μήκος 25m χρώματος γκρι

	44
	Φις αρσενικό στεγανό
	Φις αρσενικό καουτσούκ στεγανό IP44, 16 A, 220-240V, χρώμα μαύρο

	45
	Φις σούκο θηλυκό
	Φις σούκο θηλυκό μαύρου χρώματος


	46
	Μετασχηματιστής- Μαγνητικό Ballast Νατρίου 150W 230V
	Τάση τροφοδοσίας:230V
Ονομαστική ισχύς: 150W
Ένταση: 1,80 Α
Βαθμός στεγανότητας: IP20
Γείωση αντικειμένου (ΝΑΙ)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25% C- +75% C
Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
Πλάτος: 69mm, Ύψος:53mm, μήκος: 145mm
Θα συνοδεύεται με πιστοποίηση κατασκευαστή CE και εγγύηση  τουλάχιστον 2 ετών


	47
	Μετασχηματιστής- Μαγνητικό Ballast Νατρίου 250W 230V
	Τάση τροφοδοσίας:230V
Ονομαστική ισχύς: 250W
Ένταση: 1,80Α
Βαθμός στεγανότητας: IP20
Γείωση αντικειμένου (ΝΑΙ)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25% C- +75% C
Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
Πλάτος: 69mm, Ύψος:53mm, μήκος: 145mm
Θα συνοδεύεται με πιστοποίηση κατασκευαστή CE και εγγύηση  τουλάχιστον 2 ετών

	48
	Μετασχηματιστής HQI-  Υδραργύρου 400W 
	HQI- Υδραργύρου
Ισχύς (W)	400W
Συχνότητα λειτουργίας (Hz)	50Hz
Τάση τροφοδοσίας (V)	220-240V
Διαστάσεις	180x66x53


	49
	Μετασχηματιστής -Μαγνητικό Ballast για λάμπα Υδραργύρου 250W 
	Τάση τροφοδοσίας:220-240V
Ονομαστική ισχύς: 400W
Ένταση: 3.50 Α
Βαθμός στεγανότητας: IP20
Πλάτος: 65mm, Ύψος:50mm, μήκος: 174mm
Θα συνοδεύεται με πιστοποίηση κατασκευαστή CE και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών


	50
	Εκκινητής φωτισμού Ηλεκτρονικός Νατρίου υψηλής πίεσης μεταλλικών αλογονιδίων 70-400W
	Εκκινητής φωτισμού Ηλεκτρονικός Νατρίου υψηλής πίεσης μεταλλικών αλογονιδίων 70-400W.
Ο παραπάνω εκκινητής θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-61347-2-1. Θα φέρει σήμανση CE.


	51
	Χρονοδιακόπτης ημέρας 220V με ενσωματωμένη μπαταρία
	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης 220V, 16 Α, με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου

	52
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 15KW 
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 15KW/65A/230V/AC 1NO/1NC

	53
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 22KW 
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 22KW/65A/230V/AC 1NO/1NC

	54
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 30KW 
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 30KW/65A/230V/AC 1NO/1NC

	55
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 45KW 
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 45KW/65A/230V/AC 1NO/1NC

	56
	Ρελέ ράγας δύο πόλων (2P)
	Ρελέ ράγας ισχύος 230V 40 Α,  2ΝΟ 

	57
	Ρελέ ράγας τεσσάρων πόλων(4P)
	Ρελέ ράγας ισχύος 230V 40 Α,  4ΝΟ

	58
	Ρελέ τύπου λυχνίας (8Ρ) 48V AC
	Ρελέ τύπου λυχνίας (8Ρ) 250 V/ 10A/48V AC

	59
	Ρελέ τύπου λυχνίας (11Ρ) 48V AC
	Ρελέ τύπου λυχνίας (11Ρ) 250 V/ 10A/48V AC

	60
	Ρελέ τύπου λυχνίας (8Ρ) 220V AC
	Ρελέ τύπου λυχνίας (8Ρ) 250 V/ 10A/220V AC

	61
	Ρελέ τύπου λυχνίας (11Ρ) 22
	Ρελέ τύπου λυχνίας (11Ρ) 250 V/ 10A/230V AC

	62
	Θερμικό υπερφόρτισης 30-40A
	Θερμικό υπερφόρτισης 30-40A ,Boηθητικές επαφές NC 1/NO 1

	63
	Θερμικό υπερφόρτισης 37-50A
	Θερμικό υπερφόρτισης 37-50A ,Boηθητικές επαφές NC 1/NO 1

	64
	Bάση μαχαιρωτής ασφάλειας 1Ρ
	Bάση μαχαιρωτής ασφάλειας 1Ρ ηλεκτρολογικού πίνακα 690V 160A

	65
	Bάση μαχαιρωτής ασφάλειας 3Ρ
	Bάση μαχαιρωτής ασφάλειας 3Ρ ηλεκτρολογικού πίνακα 690V 160A

	66
	Επιτηρητής ασυμμετρίας(8Ρ) ΡΤ431
	· Τροφοδοσία: 3 x 230V AC / 50Hz.
· Έξοδοι Relay: Μίας µεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC cat. AC1.
· Με ενδείξεις led: POWER ON και RELAY ON.
· Βάση σύνδεσης: Τύπου λυχνίας 8p.
· Με προστασία από υπερτάσεις και κεραυνούς.
· Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ως +50 C.
· Ρυθμίσεις πρόσοψης: Ασυµµετρία 5 – 15% Vnom
· Περίβλημα: Πλαστικό Κουτί / 42x89x100mm.


	67
	Επιτηρητής ασυμμετρίας(11Ρ) ΡΤ431
	· Τροφοδοσία: 3 x 230V AC / 50Hz.
· Έξοδοι Relay: Μίας µεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC cat. AC1.
· Με ενδείξεις led: POWER ON και RELAY ON.
· Βάση σύνδεσης: Τύπου λυχνίας 11p.
· Με προστασία από υπερτάσεις και κεραυνούς.
· Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ως +50 C.
· Ρυθμίσεις πρόσοψης: Ασυµµετρία 5 – 15% Vnom
· Περίβλημα: Πλαστικό Κουτί / 42x89x100mm.

	68
	Ελεγκτής στάθμης δεξαμενής (8Ρ) ΡΤ414
	Ελεγκτής στάθμης υγρών
τροφοδοσία : 230V AC / 50Hz
έξοδοι Relay : Μίας µεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC cat. AC1
ενδείξεις : POWER ON και RELAY ON
βάση σύνδεσης : Τύπου λυχνίας 8p
προστασία : Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
θερμοκρασία λειτουργίας : -20 ως +50 C
μέγιστη αντίσταση υγρού : 20 kΩ
καλώδια ηλεκτροδίων : Διατοµή 1 - 2,5mm², μέγιστο μήκος 300m
περίβλημα : Πλαστικό Κουτί / 42x89x94mm / IP41

	69
	Ελεγκτής στάθμης δεξαμενής (11Ρ) ΡΤ414
	Ελεγκτής στάθμης υγρών
τροφοδοσία : 230V AC / 50Hz
έξοδοι Relay : Μίας µεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC cat. AC1
ενδείξεις : POWER ON και RELAY ON
βάση σύνδεσης : Τύπου λυχνίας 11p
προστασία : Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
θερμοκρασία λειτουργίας : -20 ως +50 C
μέγιστη αντίσταση υγρού : 20 kΩ
καλώδια ηλεκτροδίων : Διατοµή 1 - 2,5mm², μέγιστο μήκος 300m
περίβλημα : Πλαστικό Κουτί / 42x89x94mm / IP41

	70
	Χρονορελέ καθυστέρησης από 1-15sec(8Ρ) ΡΤ421
	Ρελέ εξόδου μίας µεταγωγικής επαφής 10A / 250V AC cat. AC1
Ενδείξεις :  POWER ON και RELAY ON
Προστασία :varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
Βάση σύνδεσης : τύπου λυχνίας, 8ρ 
Διαστάσεις κουτιού 42 x 89 x 94 mm
Κατηγορία προστασίας : IP 41
Θερμοκρασία λειτουργίας : -20 ως +50 c

	71
	Χρονορελέ καθυστέρησης από 1-15sec(11Ρ) ΡΤ421
	Ρελέ εξόδου μίας µεταγωγικής επαφής 10A / 250V AC cat. AC1
Ενδείξεις :  POWER ON και RELAY ON
Προστασία :varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
Βάση σύνδεσης : τύπου λυχνίας,  11ρ
Διαστάσεις κουτιού 42 x 89 x 94 mm
Κατηγορία προστασίας : IP 41
Θερμοκρασία λειτουργίας : -20 ως +50 c

	72
	Χρονορελέ καθυστέρησης από 1-15min(8Ρ) ΡΤ424
	Ρελέ εξόδου μίας µεταγωγικής επαφής 10A / 250V AC cat. AC1
Ενδείξεις :  POWER ON και RELAY ON
Προστασία :varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
Βάση σύνδεσης : τύπου λυχνίας,  8ρ
Διαστάσεις κουτιού 42 x 89 x 94 mm
Κατηγορία προστασίας : IP 41
Θερμοκρασία λειτουργίας : -20 ως +50 c

	73
	Χρονορελέ καθυστέρησης από 1-15min(11Ρ) ΡΤ424
	Ρελέ εξόδου μίας µεταγωγικής επαφής 10A / 250V AC cat. AC1
Ενδείξεις :  POWER ON και RELAY ON
Προστασία :varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
Βάση σύνδεσης : τύπου λυχνίας,  11ρ
Διαστάσεις κουτιού 42 x 89 x 94 mm
Κατηγορία προστασίας : IP 41
Θερμοκρασία λειτουργίας : -20 ως +50 c

	74
	Bάση για ρελέ λυχνίας με 8 πόδια 
	Βάση τετράγωνη μαύρη για ρελέ λυχνίας με 8Ρ πόδια

	75
	Bάση για ρελέ λυχνίας με 11 πόδια
	Βάση τετράγωνη μαύρη για ρελέ λυχνίας με 11Ρ πόδια

	76
	Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας
	Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας, εξωτερικής χρήσης επίτοιχο για αυτόματη αφή και σβέση δικτύων ηλεκτροφωτισμού τάσεως λειτουργίας 230VAC/50-60Hz, με ρυθμιζόμενη ευαισθησία φωτός, μέγιστου φορτίου: Max 10A, στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ 44

	77
	Μετασχηματιστής 230V-48VAC 250VA
	Μετασχηματιστής Κλειστού Τύπου 230V / 48V 250VA
· Τάση εισόδου: 230V AC
· Τάση εξόδου:48V AC
· Ισχύς: 2500VA


	78
	Απλίκα πλαστική γλόμπος γάλακτος σφαιρικό Φ300
	Απλίκα πλαστική γλόμπος με τα εξής χαρακτηριστικά:
· Βαθμός στεγανότητας IP65
· Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ΟC-+50οC
· Χρώμα προϊόντος: Οπάλ
· Διάμετρος: Φ300mm
· Ντουί λαμπτήρα: Ε27
Θα συνοδεύεται με πιστοποίηση κατασκευαστή και εγγύηση 2 ετών
Υποχρεωτική προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (το αργότερο 3 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του διαγωνισμού)

	79
	Απλίκα πλαστική γλόμπος γάλακτος σφαιρικό Φ400
	Απλίκα πλαστική γλόμπος με τα εξής χαρακτηριστικά:
· Βαθμός στεγανότητας IP65
· Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ΟC-+50οC
· Χρώμα προϊόντος: Οπάλ
· Διάμετρος: Φ400mm
· Ντουί λαμπτήρα: Ε27
Θα συνοδεύεται με πιστοποίηση κατασκευαστή και εγγύηση 2 ετών
Υποχρεωτική προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (το αργότερο 3 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του διαγωνισμού)




	        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   31/08/2026

	   ΝΤΕΛΕΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                                                                                                                               
	           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ

	   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ                                        
	ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ3Α΄-ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΩΝ 



                                                         


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	Λαμπτήρες LED 11W, E27, δημοτικού φωτισμού (Daylight-Ημέρας)
	ΤΕΜ.
	499
	1,10
	548,90

	2
	Λαμπτήρες LED 15W, E27, δημοτικού φωτισμού IP65 κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους ( Daylight-Ημέρας)
	ΤΕΜ.
	1.284
	3,60
	4.622,40

	3
	Λάμπα ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 150W, Ε40, 240V, σωληνωτή
	ΤΕΜ.
	100
	9,00
	900,00

	4
	Λάμπα HQI 150W
	ΤΕΜ.
	20
	16,00
	320,00

	   5

	Λάμπα σωληνωτή HQI 250W (Για προβολείς γηπέδου)
	ΤΕΜ.
	50
	16,00
	800,00

	6
	Λάμπα σωληνωτή HQI 400W (Για προβολείς γηπέδου)
	ΤΕΜ.
	25
	17,00
	425,00

	7
	Λάμπα T8 LED 10W
(Daylight)
	ΤΕΜ.
	50
	1,60
	                80,00

	8
	Λάμπα T8 LED 18W
(Daylight)
	ΤΕΜ.
	50
	2,20
	110,00

	9
	Λάμπα GU10 7W (Daylight)
	ΤΕΜ.
	200
	       1,30
	260,00

	10
	Καλώδιο τύπου Η03VV-F εύκαμπτο διατομής 2x0,75mm2
	M
	300
	        0,50
	150,00

	11
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 2x1,00mm2
	M
	500
	0,60
	300,00

	12
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x1,5mm2
	M
	500
	1,00
	500,00

	13
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 2x2,5mm2
	M
	       300
	1,30
	390,00

	14
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x2,5mm2
	M
	500
	1,60
	800,00

	15
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 5x2,5mm2
	M
	200
	2,60
	520,00

	16
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x1.5mm2
	M
	1000
	1,10
	1.100,00

	17
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x2.5mm2
	M
	1000
	1,60
	1.600,00

	18
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 5x2.5mm2
	M
	700
	2,70
	1.890,00

	19
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3X6mm2
	M
	100
	3,60
	360,00

	20
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 5x6mm2
	M
	100
	5,60
	560,00

	21
	Δεματικά 150x3,6mm
	ΤΕΜ.
	150
	1,20
	180,00

	22
	Δεματικά 130x4,8mm
	ΤΕΜ.
	30
	1,70
	51,00

	23
	Σωλήνας Cavidotto προστασίας καλωδίων Φ40 διπλού τοιχώματος (κουλούρα 50 m)
	Μ
	200
	1,30
	260,00

	24
	Σωλήνας ευθύγραμμος βαρέως τύπου ηλεκτρολογικός Φ25
	Μ
	40
	1,50
	60,00

	25
	Μούφα βαρέως τύπου ηλετρολογικού σωλήνα Φ25 
	ΤΕΜ.
	40
	0,30
	12,00

	26
	Σπιράλ ηλεκτρολογικό βαρέως τύπου  Φ25
	ΤΕΜ.
	50
	0,90
	45,00

	27
	Κολάρο Σωλήνα Βαρέως τύπου Φ25
	ΤΕΜ.
	60
	0,15
	9,00

	28
	ΝΤΟΥΙ  πορσελάνης Ε27 πλαφόν διαιρούμενο τύπου ΔΕΗ 
	ΤΕΜ.
	200
	0,60
	120,00

	29
	ΝΤΟΥΙ  πορσελάνης Ε40 (ΓΟΛΙΑΘ) σκέτο με βίδες
	ΤΕΜ.
	50
	1,60
	80,00

	30
	ΝΤΟΥΙ  πλαστικό Ε27 διαιρούμενο
	ΤΕΜ.
	50
	1,30
	65,00

	31
	Ταινία PVC μονωτική 19mmX0,15mmX20m(Λευκή) 
	ΤΕΜ.
	100
	0,90
	90,00

	32
	Ταινία PVC μονωτική 19mmX0,15mmX20m(Μαυρή))
	ΤΕΜ.
	100
	0,90
	90,00

	33
	Kλέμες αέρος καλωδίων : 1,5mm , 2,5mm , 
4mm, 6mm, 10mm, 16mm
	ΤΕΜ.
	10
	1,90
	19,00

	34
	Πίνακας διανομής 1Σειράς/4 Θέσεων IP65
	ΤΕΜ.
	5
	14,00
	70,00

	35
	Πίνακας διανομής 2Σειρών/24 Θέσεων IP65
	ΤΕΜ.
	2
	33,00
	66,00

	36
	Αυτόματη ασφάλεια 10Α (Μονοπολική)
	ΤΕΜ.
	10
	4,00
	40,00

	37
	Αυτόματη ασφάλεια 16 Α (Μονοπολική)
	ΤΕΜ.
	10
	4,00
	40,00

	38
	Αυτόματη ασφάλεια 16 Α (Τριπολική)
	ΤΕΜ.
	5
	17,00
	85,00

	   39

	Αυτόματη ασφάλεια 20 Α (Τριπολική)
	ΤΕΜ.
	5
	17,00
	85,00

	40
	Αυτόματη ασφάλεια 25 Α (Τριπολική)
	ΤΕΜ.
	5
	17,00
	85,00

	41
	Αυτόματη ασφάλεια 32 Α (Τριπολική)
	ΤΕΜ.
	5
	17,00
	85,00

	42
	Μεταγωγικός διακόπτης 1-0-2
	ΤΕΜ.
	2
	20,00
	40,00

	43
	Σπιράλ ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τύπου VIOKAR μπετού Φ32 ενσωματωμένη ατσαλίνα (κουλούρα 25 m)
	Μ
	25
	1,30
	32,50

	44
	Φις αρσενικό στεγανό
	ΤΕΜ.
	30
	2,50
	75,00

	45
	Φις σούκο θηλυκό
	ΤΕΜ.
	30
	3,00
	90,00

	46
	Μετασχηματιστής- Μαγνητικό Ballast Νατρίου 150W 230V
	ΤΕΜ.
	30
	26,50
	795,00

	47
	Μετασχηματιστής- Μαγνητικό Ballast Νατρίου 250W 230V
	ΤΕΜ.
	20
	38,00
	760,00

	48
	Μετασχηματιστής HQI-  Υδραργύρου 400W 

	ΤΕΜ.
	20
	38,00
	760,00

	49
	Μετασχηματιστής -Μαγνητικό Ballast για λάμπα Υδραργύρου 250W 
	ΤΕΜ.
	20
	23,40
	468,00

	50
	Εκκινητής φωτισμού Ηλεκτρονικός Νατρίου υψηλής πίεσης μεταλλικών αλογονιδίων 70-400W
	ΤΕΜ.
	200
	4,80
	960,00

	51
	Χρονοδιακόπτης ημέρας 220V με ενσωματωμένη μπαταρία
	ΤΕΜ.
	5
	31,00
	155,00

	52
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 15KW 
	ΤΕΜ.
	3
	60,00
	180,00

	53
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 22KW 
	ΤΕΜ.
	3
	96,00
	288,00

	54
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 30KW 
	ΤΕΜ.
	3
	129,00
	387,00

	55
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 45KW 
	ΤΕΜ.
	3
	169,00
	507,00

	56
	Ρελέ ράγας δύο πόλων (2P)
	ΤΕΜ.
	20
	15,00
	300,00

	57
	Ρελέ ράγας τεσσάρων πόλων(4P)
	ΤΕΜ.
	15
	20,00
	300,00

	58
	Ρελέ τύπου λυχνίας (8Ρ) 48V AC
	ΤΕΜ.
	10
	9,00
	90,00

	59
	Ρελέ τύπου λυχνίας (11Ρ) 48V AC
	ΤΕΜ.
	10
	9,00
	90,00

	60
	Ρελέ τύπου λυχνίας (8Ρ) 220V AC
	ΤΕΜ.
	5
	14,00
	70,00

	61
	Ρελέ τύπου λυχνίας (11Ρ) 22
	ΤΕΜ.
	5
	14,00
	70,00

	62
	Θερμικό υπερφόρτισης 30-40A
	ΤΕΜ.
	1
	74,00
	74,00

	63
	Θερμικό υπερφόρτισης 37-50A
	ΤΕΜ.
	1
	87,00
	87,00

	64
	Bάση μαχαιρωτής ασφάλειας 1Ρ
	ΤΕΜ.
	5
	9,00
	45,00

	65
	Bάση μαχαιρωτής ασφάλειας 3Ρ
	ΤΕΜ.
	4
	65,00
	260,00

	66
	Επιτηρητής ασυμμετρίας(8Ρ) ΡΤ431
	ΤΕΜ.
	7
	33,00
	231,00

	67
	Επιτηρητής ασυμμετρίας(11Ρ) ΡΤ431
	ΤΕΜ.
	8
	33,00
	264,00

	68
	Ελεγκτής στάθμης δεξαμενής (8Ρ) ΡΤ414
	ΤΕΜ.
	5
	29,00
	145,00

	69
	Ελεγκτής στάθμης δεξαμενής (11Ρ) ΡΤ414
	ΤΕΜ.
	5
	29,00
	145,00

	70
	Χρονορελέ καθυστέρησης από 1-15sec(8Ρ) ΡΤ421
	ΤΕΜ.
	5
	25,00
	125,00

	71
	Χρονορελέ καθυστέρησης από 1-15sec(11Ρ) ΡΤ421
	ΤΕΜ.
	5
	25,00
	125,00

	72
	Χρονορελέ καθυστέρησης από 1-15min(8Ρ) ΡΤ424
	ΤΕΜ.
	2
	25,00
	50,00

	73
	Χρονορελέ καθυστέρησης από 1-15min(11Ρ) ΡΤ424
	ΤΕΜ.
	2
	25,00
	50,00

	74
	Bάση για ρελέ λυχνίας με 8 πόδια 
	ΤΕΜ.
	10
	4,00
	40,00

	75
	Bάση για ρελέ λυχνίας με 11 πόδια
	ΤΕΜ.
	10
	4,00
	40,00

	76
	Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας
	ΤΕΜ.
	5
	29,00
	145,00

	77
	Μετασχηματιστής 230V-48VAC 250VA
	ΤΕΜ.
	4
	48,00
	192,00

	78
	Απλίκα πλαστική γλόμπος γάλακτος σφαιρικό Φ300
	ΤΕΜ.
	30
	14,00
	420,00

	79
	Απλίκα πλαστική γλόμπος γάλακτος σφαιρικό Φ400
	ΤΕΜ.
	30
	23,00
	690,00

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	27.418,80

	
	Φ.Π.Α. 24%
	6.580,51

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	33.999,31
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 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1-Αντικείμενο
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού της Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, έτους 2026. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μετά από ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε    33.999,31 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και καλύπτεται από την πίστωση με :
Α.Λ.Ε.: 020.2410106.007 «Προμήθεια υλικών (λαμπτήρων κλπ. Ηλεκτρολογικού υλικού) συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μεσσαπίων» (ποσό πίστωσης: 34.000€) CPV:  ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα (Λαμπτήρες, ηλεκτρολογικό υλικό, εξαρτήματα ηλεκτρολογικών πινάκων κλπ )


Άρθρο 2-Ισχύουσες Διατάξεις
Για την παρούσα προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις:
· Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με τις έως σήμερα τροποποιήσεις.
· Τις διατάξεις του ν. 5321/26 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α') με τις διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, τροποποιείται ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν.5314/2026).
· Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
· Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ Α’ βαθμ.»
· Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».
· Του Ν.4605/2019
· Την υπ αριθμ: 92/2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΠΘ6Ω92-ΘΨΘ)  περί «Ορισμού Ομάδων Δημοτικών Ενοτήτων για την αυτοτελή εγγραφή πιστώσεων και εκτέλεση ομοειδών δαπανώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Διρφύων Μεσσσαπίων κατ εφαρμογή του άρθρου 636 του Ν 5314/2026.

Άρθρο 3-Τεύχη δημοπράτησης
Στοιχεία της συγκεκριμένης προμήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας:
1)Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
2) Η συγγραφή υποχρεώσεων
3)Οι τεχνικές προδιαγραφές
4) Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
5) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 4-Τρόπος εκτέλεσης και προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας  ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να δώσουν προσφορές είτε στο σύνολο των ειδών όλων των ομάδων του προϋπολογισμού, είτε για το σύνολο των ειδών  μιας ομάδας ή ομάδων. Προσφορές που δεν καλύπτουν όλα τα είδη μιας ομάδας, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Άρθρο 5-Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στο δήμο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 6-Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και μέχρι την 31/12/2026.
Άρθρο 7-Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται αργότερα των δύο μηνών από την ημερομηνία της παράδοσης και σύμφωνα με το εκδοθέν τιμολόγιο του προμηθευτή, αφού προηγουμένως υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Ν.4412/2016. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν 4412/2016 Καθώς και την οδηγία Ε.Ε.2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4872/2022 άρθρο & ΚΥΑ46901/2024 και του Ν4412/2016 άρθρο 53 παρ2

Άρθρο 8- Τόπος και χρόνος παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων με υπηρεσιακά σημειώματα, κατά τις πρωινές ώρες, (εκτός των αργιών) και  ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 9-Επιβαρύνσεις μειοδότη
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Το ποσοστό του ΦΠΑ που προβλέπεται από το νόμο βαρύνει το δήμο.
Άρθρο 10-Ακαταλληλότητα
Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή αστοχίες των υλικών, από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται, για την έκπτωση του προμηθευτή..
Άρθρο 11-Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Άρθρο 13- Τιμές
Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται από τον ίδιο προμηθευτή με τις τιμές που θα έχουν συμφωνηθεί στην σύμβαση. 
Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της μελέτης. Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης θα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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