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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την προμήθεια του Δήμου με τίτλο: «Προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού, διάκοσμου και φωτιστικών Δ.Ε. Διρφύων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων) και αφορά την κάλυψη αναγκών συντήρησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού και εν γένει των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων, πάρκων-πλατειών, κοινόχρηστων χώρων κτλ, της Δ.Ε. Διρφύων, του Δήμου, καθώς και την προμήθεια υλικών εορταστικού διάκοσμου, αλλά και φωτιστικών.
Η σκοπιμότητα της παρούσας μελέτης συνίσταται στην κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων και ειδικότερα της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων, σε ηλεκτρολογικό υλικό, υλικά εορταστικού διάκοσμου και φωτιστικά, για τη συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση και αναβάθμιση του δικτύου δημοτικού φωτισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων, πάρκων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
Μέσω της προμήθειας επιδιώκεται η διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η άμεση αντιμετώπιση βλαβών και φθορών, καθώς και η διατήρηση επαρκούς και ποιοτικού φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους και στις δημοτικές υποδομές.
Παράλληλα, με την προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων και υλικών εορταστικού διάκοσμου επιδιώκεται η αισθητική αναβάθμιση των δημοτικών χώρων και των οικισμών, η βελτίωση της εικόνας τους και η κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν κατά τις εορταστικές περιόδους και τις εκδηλώσεις του Δήμου.
Η προμήθεια αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της δυνατότητας των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου να πραγματοποιούν έγκαιρα τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, εξασφαλίζοντας την προστασία της δημοτικής περιουσίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 37.128,08 € με Φ.Π.Α.24% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων από την πίστωση του έτους 2026 ως κάτωθι :
1. ΑΛΕ:020.2410106.006 «Προμήθεια Υλικών (Λαμπτήρων κλπ ηλεκτρολογικού υλικού) συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού  ΔΕ Διρφύων» (ποσό πίστωσης: 20.000€)/ CPV 31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα
2. ΑΛΕ:020.2410189.051 «Προμήθεια Ειδών Διάκοσμου Υλικού κλπ υλικού φωταγωγήσεων Δ.Ε. Διρφύων» (ποσό πίστωσης: 15.000€) / CPV 31522000-1 Φωτιστικά διάκοσμος Χριστουγέννων.
3. ΑΛΕ:030.3110911.002 «Προμήθεια Φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Διρφύων» (ποσό πίστωσης: 19175€)/ CPV 31500000-1 (Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες).

Κατά συνέπεια, η προμήθεια των ανωτέρω υλικών κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και τη διατήρηση και αναβάθμιση της λειτουργικής και αισθητικής εικόνας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Η προμήθεια των υλικών θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η τεκμηρίωση του οικονομικού αντικειμένου έγινε βάση της αρχής της οικονομικότητας στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της αγοράς, με έρευνα στο ελεύθερο εμπόριο και με απώτερο σκοπό την επίτευξη του μέγιστου κατά το δυνατόν καλύτερου αποτελέσματος σε σχέση με τις παρεχόμενες πιστώσεις (χρηματικά ποσά)  από την δημοτική αρχή.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Στο ακόλουθο κείμενο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για τα υπό προμήθεια είδη. Συγκεκριμένα: 
1) Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές, τις ευρωπαϊκές και διεθνείς (ΕΛΟΤ, ΕΝ, IEC, VDE, CEN κλπ) προδιαγραφές.
2) Γενικά κάθε υλικό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ, ή το αντίστοιχο Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN/HD). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα, κάθε υλικό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα IEC που ισχύουν για αυτό.
3) Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.
4) Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, η προέλευσή τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και γενικά όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν για τα συγκεκριμένα είδη.
5) Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν σήμανση CE. Επίσης, θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO 9001:2008 ή άλλη ισοδύναμη.
ΕΙΔΙΚΑ
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών έγινε σε μορφή ΠΙΝΑΚΑ- όπως αυτός παρατίθεται παρακάτω- στον οποίο καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις της εν λόγω προμήθειας. Η σύνταξη των προδιαγραφών του πίνακα  έγινε για λόγους ομοιομορφίας κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών αλλά και διευκόλυνσης του έργου αξιολόγησης τους. 
Ακολουθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»

1.  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ)/ΑΛΕ:020.2410106.006
	ΠΙΝΑΚΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»

	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

	ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	1)Λαμπτήρες LED 13W, E27, δημοτικού φωτισμού (Daylight-Ημέρας)
(σχήμα Α60)
	 Λαμπτήρας LED με κυλινδρικό κάλυμμα, ισχύος 13W σε δίκτυο 240V AC/50Hz, ενεργειακής κλάσης Α+, με κάλυκα Ε27, με τα εξής χαρακτηριστικά: 
1)Θερμοκρασία χρώματος 4000ο Κ
2)Φωτεινή ροή ≥1200lm
3)Ονομαστική μέση διάρκεια ζωής ≥40.000hr
4) Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
· Δήλωση συμμόρφωσης CE με τις οδηγίες EMC και LVD
· Πιστοποιητικό  ISO9001 του κατασκευαστή 
· Εγγύηση 2 ετών

	2)Λαμπτήρες LED 15W, E27, δημοτικού φωτισμού IP65 κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους ( Daylight-Ημέρας)
	Λαμπτήρας LED με κυλινδρικό κάλυμμα, IP 65, ισχύος 15W σε δίκτυο 230V AC/50Hz, ενεργειακής κλάσης Α+, με κάλυκα Ε27, τύπος Τ70 με ψήκτρα αλουμινίου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 
1)Θερμοκρασία χρώματος 4000ο  Κ
2)Φωτεινή ροή ≥1600lm
3)Ονομαστική μέση διάρκεια ζωής ≥40.000hr
4)Διάσταση ≥127mmx70mm
5)Οδηγία χαμηλής τάσης (LVD), 2014/35/EU
6)Συμμόρφωση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
7) Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
· Δήλωση συμμόρφωσης CE με τις οδηγίες EMC, 2014/30 EU και LVD
· Πιστοποιητικό  ISO9001 του κατασκευαστή 
· Εγγύηση 3 ετών
· Βεβαίωση καταλληλότητας για χρήση σε εξωτερικό χώρο 

	3)Λάμπα ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 150W, Ε40, 240V, σωληνωτή
	Λάμπα ατμών Νατρίου σωληνωτή υψηλής πίεσης, ισχύος 150W με κάλυκα Ε40, θα λειτουργεί σε τάση δικτύου 220-240V, ενεργειακής κλάσης Α+, με τα εξής χαρακτηριστικά:
1)Θερμοκρασία χρώματος 2050ο Κ
2)Φωτεινή ροή≥18000lm
3)Διάρκεια ζωής≥36000hr
4) Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
· Δήλωση συμμόρφωσης CE με τις οδηγίες EMC και LVD
· Πιστοποιητικό  ISO9001 του κατασκευαστή 
· Εγγύηση 2 ετών
· Βεβαίωση καταλληλότητας για χρήση σε εξωτερικό χώρο

	4)Λάμπα σωληνωτή HQI 250W (Για προβολείς γηπέδου)
	Λάμπα σωληνωτή HQI ισχύος 250W με κάλυκα Ε40, υψηλής πίεσης, θα λειτουργεί σε τάση δικτύου 240V, με τα εξής χαρακτηριστικά:
1)Θερμοκρασία χρώματος: 6400ο Κ
2)Φωτεινή ροή≥17000lm
3)Διάρκεια ζωής≥8.000hr

	5)Λάμπα led τύπου Τ8 με μήκος 120 εκατοστά και ισχύ 18W
	Λάμπα led τύπου Τ8 με μήκος 120 εκατοστά και ισχύ 18W. Τροφοδοσία στο ένα άκρο και το Led starter να συμπεριλαμβάνεται.
1)Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ
2)Φωτεινή ροή ≥2070 Lm
3)Ονομαστική διάρκεια ζωής ≥40000h

	6)Λάμπα led τύπου Τ8 με μήκος 60 εκατοστά και ισχύ 9W
	Λάμπα led τύπου Τ8 με μήκος 60 εκατοστά και ισχύ 9W. Τροφοδοσία στο ένα άκρο και το Led starter να συμπεριλαμβάνεται.
1)Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ
2)Φωτεινή ροή ≥1020 Lm
3)Ονομαστική διάρκεια ζωής ≥40000h

	7)Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 2x1,00mm2
	Καλώδιο τύπου H05VV-F εύκαμπτο διατομής 2x1,0mm2 ονομαστικής τάσης 300/500V, προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563.5-HD21.5 (NYL)

	8)Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x1,5mm2
	Καλώδιο τύπου H05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x1,5mm2 ονομαστικής τάσης 300/500V, προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563.5-HD21.5 (NYL)

	9) Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x2,5mm2
	Καλώδιο τύπου H05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x2,5mm2 ονομαστικής τάσης 300/500V, προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563.5-HD21.5 (NYL)

	10)Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 5x2,5mm2
	Καλώδιο τύπου H05VV-F εύκαμπτο διατομής 5x2,5mm2 ονομαστικής τάσης 300/500V, προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563.5-HD21.5 (NYL)

	11)Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x1.5mm2
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x1.5mm2 ονομαστικής τάσης 600/1000Volt, προδιαγραφών IEC 60502-1

	12)Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x2.5mm2
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x2.5mm2 ονομαστικής τάσης 600/1000Volt, προδιαγραφών IEC 60502-1

	13) Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 5x2.5mm2
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 5x2.5mm2 ονομαστικής τάσης 600/1000Volt, προδιαγραφών IEC 60502-1

	14) Δεματικά 400x4,8mm
	Δεματικά πλαστικά λευκά 400x4,8mm μήκους 400mm, πλάτους 4,8mm με οδόντωση σε συσκευασία των 100 τεμαχίων

	15) ΝΤΟΥΙ πλαστικό Ε27 διαιρούμενο
	Ντουί πλαστικό Ε27 διαιρούμενο, μέγιστης τάσης 250VAC

	16) Σιλικόνη αντιμουχλική διάφανη
	Σιλικόνη γενικής χρήσεως-αντιμουχλική, διάφανη. Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες

	17) Αυτόματη ασφάλεια 10 Α (Μονοπολική)
	Αυτόματη ασφάλεια 1P, 10 Α, τάσεως 230V (τύπου Hager)

	18) Αυτόματη ασφάλεια 16 Α (Μονοπολική)
	Αυτόματη ασφάλεια 1P,  16 Α, τάσεως 230V (τύπου Hager)

	19) Σπιράλ ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τύπου VIOKAR μπετού Φ25 ενσωματωμένη ατσαλίνα (κουλούρα 25 m)
	Σπιράλ ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τύπου VIOKAR μπετού Φ25 ενσωματωμένη ατσαλίνα, μήκος 25m χρώματος γκρι

	20) Φις αρσενικό στεγανό
	Φις αρσενικό καουτσούκ στεγανό IP44, 16 A, 220-240V, χρώμα μαύρο

	21) Φις σούκο θηλυκό
	Φις σούκο θηλυκό μαύρου χρώματος

	22) Μετασχηματιστής- Μαγνητικό Ballast Νατρίου 150W 230V
	Τάση τροφοδοσίας:230V
Ονομαστική ισχύς: 150W
Ένταση: 1,80 Α
Βαθμός στεγανότητας: IP20
Γείωση αντικειμένου (ΝΑΙ)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25% C- +75% C
Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
Πλάτος: 69mm, Ύψος:53mm, μήκος: 145mm
· Θα συνοδεύεται με πιστοποίηση κατασκευαστή CE και εγγύηση  τουλάχιστον 2 ετών

	23) Μετασχηματιστής- Μαγνητικό Ballast Νατρίου 400W 230V
	Τάση τροφοδοσίας:230V
Ονομαστική ισχύς: 4000W
Ένταση: 1,80 Α
Βαθμός στεγανότητας: IP20
Γείωση αντικειμένου (ΝΑΙ)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25% C- +75% C
Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
Πλάτος: 69mm, Ύψος:53mm, μήκος: 145mm
Θα συνοδεύεται με πιστοποίηση κατασκευαστή CE και εγγύηση  τουλάχιστον 2 ετών

	24) Εκκινητής φωτισμού Ηλεκτρονικός Νατρίου υψηλής πίεσης μεταλλικών αλογονιδίων 70-400W
	Εκκινητής φωτισμού Ηλεκτρονικός Νατρίου υψηλής πίεσης μεταλλικών αλογονιδίων 70-400W.
Ο παραπάνω εκκινητής θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-61347-2-1. Θα φέρει σήμανση CE.

	25) Ρελέ διαρροής διπολικό 2x40
	Ρελέ διαρροής διπολικό ΑΒΒ  40 Α, 230V και ρεύμα διαρροής 30mA

	26) Ρελέ διαρροής τετραπολικό 
	Ρελέ διαρροής τετραπολικό ΑΒΒ 40 Α, 400V και ρεύμα διαρροής 30mA

	27) Ταινία μονοτική μαύρη/άσπρη
	Ταινία μονοτική μαύρη/άσπρη διαστάσεων 19mmx20m υλικό PVC

	28) Κανάλι καλωδίων 25mmx25mm 
	Κανάλι καλωδίων 25mmx25mm με κολλητική ταινία λευκή και υλικό  PVC


Οι λαμπτήρες θα είναι οποιαδήποτε επώνυμης εταιρείας ίδιων, κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Τα καλώδια θα είναι οποιαδήποτε επώνυμης  εταιρείας ιδίων ή και καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το πρότυπο CE. Επίσης, η παράδοσή τους θα γίνει με τη μορφή ακέραιων ή ήμισυ κουλούρων.
Χρόνος παράδοσης: Τα προσφερόμενα προϊόντα θα παραδίδονται σταδιακά,  κατά τις πρωινές ώρες, (εκτός των αργιών) ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας

2. ΥΛΙΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ)/ ΑΛΕ:020.2410189.051
		ΠΙΝΑΚΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»	

	ΥΛΙΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

	ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

	ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED A’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

	Λείος εύκαμπτος φωτοσωλήνας με 36 LED ανά μέτρο, μονοκάναλος, διαμέτρου 13mm με δυνατότητα να κόβεται ανά μέτρο. Ο φωτοσωλήνας θα διαθέτει ισομερή κατανομή φωτός, καθαρότητα και φωτεινότητα, δε θα σπάει και δε θα ξεβάφει.Τάση λειτουργίας 220-240V, με καλώδιο παροχής μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ H05RN-F 2x1,00mm και τουλάχιστον 100000 ωρών συνεχούς λειτουργίας.  Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP6, δείκτη μηχανικής αντοχής ΙΚ10. Μέγιστη κατανάλωση  4W/m.

	ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

	Λείος εύκαμπτος φωτοσωλήνας με 36 LED ανά μέτρο, μονοκάναλος, διαμέτρου 13mm με δυνατότητα να κόβεται ανά μέτρο. Ο φωτοσωλήνας θα διαθέτει ισομερή κατανομή φωτός, καθαρότητα και φωτεινότητα, δε θα σπάει και δε θα ξεβάφει.Τάση λειτουργίας 220-240V, με καλώδιο παροχής μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ H05RN-F 2x1,00mm και τουλάχιστον 100000 ωρών συνεχούς λειτουργίας.  Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP6, δείκτη μηχανικής αντοχής ΙΚ10. Μέγιστη κατανάλωση  4W/m.

	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ LED 3A
	Παροχή σύνδεσης φωτοσωλήνα LED 3Α με καλώδιο καουτσούκ μήκους  1,5μ  τύπου H05RN-F 2x1,00mm2 συμπεριλαμβανομένου θερμοσυστελλόμενου , κόλλας και τάπας φωτοσωλήνα.  Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65.

	ΜΙΚΡΟΛΑΜΠΑΚΙΑ 100LED/10m ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 220V)
	Μικρολαμπάκια LED 10m ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, των 100 λαμπτήρων 7-8mm με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι μικρολαμπτήρες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας, με δείκτη στεγανότητας IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο και δείκτη μηχανικής αντοχής ΙΚ07
Κατανάλωση: 7,6W. Χρωματισμός λαμπτήρων: λευκό  θερμό και μπλε ηλεκτρικ. Χρωματισμός καλωδίου: πράσινο.



ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΔΗ  ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:
Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει:
· Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015
· Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015
· Πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν δήλωση συμμόρφωσης CE, να είναι κατασκευασμένα βάση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών , θα πρέπει να συνοδεύονται από : 
1)    πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με τη χαμηλή τάση LVD
 ·        EN 60598-1:2021+Α11:2022
·         EN 60598-2-21:2015 
2)    πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC: 
·        EN 55015:2019+A11:2020
·        ΕΝ 61547:2009 
·        EN 61000-3-3:2013+Α1:2019
·        EN 61000-3-2:2019 
3) Πιστοποιητικό αντοχής σε ανέμους μέχρι 12bfr για τα φωτεινά διακοσμητικά 
4) Πιστοποιητικό  δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ65
5) Πιστοποιητικό δείκτη μηχανικής αντοχής τουλάχιστον ΙΚ10
  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν βεβαιώσεις συμμετοχής:
·         Σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης αποβλήτων και
·         Σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών
 Οι συμμετέχοντες παραγωγοί υποβάλλουν βεβαιώσεις που αφορούν στην δικιά τους επιχείρηση ενώ οι μεταπωλητές-έμποροι  καταθέτουν τις βεβαιώσεις των προμηθευτριών εταιρειών. 
Χρόνος παράδοσης Τα προσφερόμενα προϊόντα θα παραδίδονται σταδιακά, κατά τις πρωινές ώρες, (εκτός των αργιών) ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Τόπος παράδοσης Ο τόπος παράδοσης των προσφερόμενων προϊόντων θα είναι οι αποθήκες του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων

3. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ/ ΑΛΕ:030.3110911.002
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

	ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	1.ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 100W 
	Led Φωτιστικό οδικου φωτισμου τύπου nord, κατάλληλο για φωτισμό δρομων και πεδοδρομίων Υλικό περιβλήματος από αλουμίνιο. Υλικό οπτικού συστήματος πολυκαρβονικό. Χρώματος γκρι. Εύρος λειτουργίας 100-240V AC και συχνότητα εισόδου 50-60Ηz. Συνολικής ισχύς 100W 14000lm και τύπος Led SMD. Διάρκεια ζωής 50.000 ώρες, κατηγορία προστασίας Class I, IP 66, βαθμός μηχανικής κρούσης ΙΚ10 και αντικεραυνική προστασία 4-6Kv.
Μήκος φωτιστικού 612mm, διάμετρος βάσης 100mm
Φωτομετρικά στοιχεία: 4000Κ, 4200L, απόδοση 140Lm/W, διάχυση φωτεινής δέσμης 140ο , δείκτης χρωματ. απόδοσης≥80
Πρότυπα:
 EMC: EN IEC 55015:2019+A11 EN IEC 61547:2023
EN 61000-3-3:2013+A1+A2 EN IEC 61000-3-2:2019+A1
LVD :EN IEC 605981:2021+A11:2022 EN 60598-2-3:2003+A1:2011
EN 62471:2008 EN 62493:2015+A1
RoHs: IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5: 2013, IEC 623214:2013 +AMD 1:2017CSV, IEC
	[image: nord1]



	ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΔΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ (ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ):
1)Πιστοποιητικό ISO 9001,  ISO14001, ISO45001 
2)Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των προσφερόντων ειδών με την οδηγία EMC, LVD, RoHs
3)Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE των προσφερόντων ειδών με τις οδηγίες  EMC, LVD, RoHs.

	ΠΑΡΑΔΟΣΗ

	1
	Χρόνος παράδοσης
	Τα προσφερόμενα προϊόντα θα παραδίδονται σταδιακά, κατά τις πρωινές ώρες, (εκτός των αργιών) ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

	2
	Τόπος παράδοσης
	Ο τόπος παράδοσης των προσφερόμενων προϊόντων θα είναι οι αποθήκες του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων



Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, συμπεριλαμβανομένου τεχνικών φυλλαδίων. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:  Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή αστοχίες των υλικών, από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τότε μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται, για την έκπτωση του προμηθευτή.



	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Ψαχνά 26-10-2026

	                      Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ     
                                                                                                                                                                                 
	Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 


	ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΤΕ
	ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΔΗΜΟΣ   






ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1-Αντικείμενο
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, διάκοσμου και φωτιστικών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Διρφύων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, έτους 2026. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μετά από ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 37.128,08€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) 

Άρθρο 2-Ισχύουσες Διατάξεις
Για την παρούσα προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με τις έως σήμερα τροποποιήσεις.
1. Τις διατάξεις του ν. 5321/26 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α') με τις διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, τροποποιείται ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν.5314/2026).
1. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
1. Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ Α’ βαθμ.»
1. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».
1. Του Ν.4605/2019.

Άρθρο 3- Στοιχεία πρόσκλησης 
Στοιχεία της συγκεκριμένης προμήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας:
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνικές προδιαγραφές
3. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Προϋπολογισμός προσφοράς 

Άρθρο 4-Τρόπος εκτέλεσης και προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με  απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να δώσουν προσφορές είτε στο σύνολο των ειδών όλων των ομάδων του προϋπολογισμού, είτε για το σύνολο των ειδών  μιας ομάδας ή ομάδων. Προσφορές που δεν καλύπτουν όλα τα είδη μιας ομάδας, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 5-Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στο δήμο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 6-Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και μέχρι την 31/12/2026 η μέχρι εξαντλήσεων των ποσοτήτων.

Άρθρο 7-Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με το εκδοθέν τιμολόγιο του προμηθευτή, αφού προηγουμένως υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Ν.4412/2016. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου όπως προβλέπεται από την οδηγία Ε.Ε. 2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4872/2022 άρθρο 158-160 και ΚΥΑ 46901/2024 και του Ν.4412/2016 άρθρο 53 παρ 2. μετά την παράδοση των αντικειμένων και μετά την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το λογιστήριο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων. Η τιμολόγηση και η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί και τμηματικά.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθόλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 8- Τόπος και χρόνος παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν  υπηρεσιακών σημειωμάτων  , κατά τις πρωινές ώρες, (εκτός των αργιών) και  ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 9-Επιβαρύνσεις μειοδότη
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Το ποσοστό του ΦΠΑ που προβλέπεται από το νόμο βαρύνει το δήμο.

Άρθρο 10- Ακαταλληλότητα
Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή αστοχίες των υλικών, από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται, για την έκπτωση του προμηθευτή..

Άρθρο 11-Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Άρθρο 13- Τιμές
Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται από τον ίδιο προμηθευτή με τις τιμές που θα έχουν συμφωνηθεί στην σύμβαση. 
Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της μελέτης. Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης θα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Ψαχνά 26-10-2026

	                      Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ     
                                                                                                                                                                                 
	Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 


	ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΤΕ
	ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΔΗΜΟΣ   




ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ)/ ΑΛΕ:020.2410106.006
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
	ΔΑΠΑΝΗ (€)

	1
	Λαμπτήρες LED 13W, E27, δημοτικού φωτισμού  (Daylight-
Ημέρας) (σχήμα Α60)
	Τεμ.
	500
	1,35
	675

	2
	Λαμπτήρες LED 15W, E27, δημοτικού φωτισμού IP65 κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους (Daylight-Ημέρας)
	Τεμ.
	2.500
	3,3
	8.250

	3
	Λάμπα ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 150W, Ε40, 240V, σωληνωτή
	Τεμ.
	100
	8
	800

	4
	Λάμπα σωληνωτή HQI 250W (Για προβολείς γηπέδου)
	Τεμ.
	50
	8
	400

	5
	Λάμπα led τύπου Τ8 με μήκος 120 εκατοστά και ισχύ 18W
	Τεμ.
	50
	2,20
	110

	6
	Λάμπα led τύπου Τ8 με μήκος 60 εκατοστά και ισχύ 9W
	Τεμ.
	50
	1,70
	85

	7
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 2x1,00mm2
	m
	500
	0,6
	300

	8
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x1,5mm2
	m
	400
	0,90
	360

	9
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x2,5mm2
	m
	400
	1,35
	540

	10
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 5x2,5mm2
	m.
	200
	2,4
	480

	11
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x1.5mm2
	m
	400
	0,90
	360

	12
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x2.5mm2
	m
	500
	1,45
	725

	13
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 5x2.5mm2
	m
	400
	2,25
	900

	14
	Δεματικά 400x4,8mm
	Κουτ. 100 τεμ.
	20
	4,5
	90

	15
	ΝΤΟΥΙ πλαστικό Ε27 διαιρούμενο
	Τεμ.
	20
	0,8
	16

	16
	Σιλικόνη αντιμουχλική διάφανη
	Τεμ.
	10
	3,30
	33

	17
	Αυτόματη ασφάλεια 10 Α (Μονοπολική)
	Τεμ.
	20
	3,30
	66

	18
	Αυτόματη ασφάλεια 16 Α (Μονοπολική)
	Τεμ.
	20
	3,30
	66

	19
	Σπιράλ ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τύπου VIOKAR μπετού Φ25 ενσωματωμένη ατσαλίνα (κουλούρα 25m)
	Τεμ.
	4
	25
	100

	20
	Φις αρσενικό στεγανό
	Τεμ.
	10
	3,1
	31

	21
	Φις σούκο θηλυκό
	Τεμ.
	10
	1,9
	19

	22
	Μετασχηματιστής- Μαγνητικό Ballast Νατρίου 150W 230V
	Τεμ.
	30
	19
	570

	23
	Μετασχηματιστής- Μαγνητικό Ballast Νατρίου 400W 230V
	Τεμ.
	10
	28
	280

	24
	Εκκινητής φωτισμού Ηλεκτρονικός Νατρίου υψηλής πίεσης μεταλλικών αλογονιδίων 70-400W
	Τεμ.
	100
	3,70
	370

	25
	Ρελέ διαρροής διπολικό  2x40
	Τεμ.
	10
	22
	220

	26
	Ρελέ διαρροής τετραπολικό 
	Τεμ.
	3
	33
	99

	27
	Ταινία μονωτική άσπρη/ μαύρη
	Τεμ.
	100 ΑΣΠΡΕΣ
100 ΜΑΥΡΕΣ
	0,6
	120

	28
	Κανάλι καλωδίων 25mmx25mm με κολλητική ταινία λευκή (PVC)
	Τεμ. (2m).
	30 τεμ.
	2,1
	63

	
	ΣΥΝΟΛΟ:
	16.128,00

	
	Φ.Π.Α.24%
	3.870,72

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΎΝΟΛΟ
	19.998,72




2.-ΥΛΙΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ)/ ΑΛΕ:020.2410189.051

	Α/Α
	Περιγραφή Είδους
	Μον. Μετρ.
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας (€)
	Καθαρή Αξία (€)

	1
	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (100Μ) ΛΕΥΚΗ
	ΜΕΤΡΑ
	100
	1,50
	150,00

	2
	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (100Μ) ΚΙΤΡΙΝΗ
	ΜΕΤΡΑ
	300
	1,50
	450,00

	3
	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (100Μ)ΠΡΑΣΙΝΗ
	ΜΕΤΡΑ
	100
	1,50
	150,00

	4
	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (100Μ) ΚΟΚΚΙΝΗ
	ΜΕΤΡΑ
	100
	1,50
	150,00

	5

	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (50Μ) ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
	ΜΕΤΡΑ
	1500
	2,00
	3.000,00

	6
	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (50Μ) ΠΡΑΣΙΝΗ
	ΜΕΤΡΑ
	200
	2,00
	400,00

	7
	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (50Μ) ΚΟΚΚΙΝΗ
	ΜΕΤΡΑ
	200
	2,00
	400,00

	8
	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (50Μ) ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ
	ΜΕΤΡΑ
	200
	2,00
	400,00

	9
	ΦΙΣ ΠΑΡΟΧΗ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ
	ΤΜΧ
	300
	4,00
	1.200,00

	10
	ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 7MM IP65 10M WARM
	ΤΜΧ
	250
	21,00
	5.250,00

	11
	TIERAP ΜΑΥΡΑ 5Χ450ΜΜ (100ΤΜΧ)
	ΤΜΧ
	15
	4,00
	60,00

	12
	TIERAP ΛΕΥΚΑ 3,6Χ150MM (100TMX)
	TMX
	100
	1,05
	105,00

	13
	ΚΑΛΩΔΙΟ NYL 2X1
	ΜΕΤΡΑ
	400
	0,75
	300,00

	14
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
	ΤΜΧ
	50
	1,00
	50,00

	ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ (Προ ΦΠΑ):
	12.065,00 €

	Φ.Π.Α. 24%:
	2.895,60 €

	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Με ΦΠΑ):
	14.960,60 €





3.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ / ΑΛΕ:030.3110911.002

	Α/Α

	ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
	ΔΑΠΑΝΗ (€)

	1
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 100W
	Τεμ.
	53
	33.00
	1.749.00

	
	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.749.00

	
	Φ.Π.Α. 24%
	419.76

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
	2.168.76





	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Ψαχνά 26-10-2026

	                      Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ     
                                                                                                                                                                                 
	Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 


	ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΤΕ
	ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΔΗΜΟΣ   
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