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                                                                                  1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
[bookmark: _Hlk239247227]Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων λόγω βλαβών που έχουν προκύψει του υπάρχοντος δικτύου, η οποία συνίσταται σε αντικατάσταση των διαφόρων υλικών που φυσιολογικά φθείρονται με την πάροδο του χρόνου.
Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών, θα φέρουν σήμανση CE ενώ τα εργοστάσια κατασκευής θα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001.
Όσον αφορά τα είδη για τα οποία δεν αναφέρονται στην παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών, ειδικές προδιαγραφές, θα πρέπει τόσο η κατασκευή όσο και η λειτουργία τους καθώς και η συνδεσμολογία και η συνεργασία τους με την ηλεκτρική εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς DIN VDE, IEC, CEE, ΕΛ.Ο.Τ. κ.λ.π. οι οποίοι διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτές στοιχεία.
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης έχει προκύψει κατόπιν ΄’έρευνα αγοράς. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των αιτούμενων ειδών και η προσφορά θα πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην έδρα του Δήμου, στις ποσότητες που περιγράφονται στην παράγραφο του ενδεικτικού προϋπολογισμού
Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στους κωδικούς CPV: 31321210-7 -Καλώδια Χαμηλής Τάσης, CPV: 31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα.
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2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	Α. ΚΑΛΩΔΙΑ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY J1VV-U  5X2.5mm2
	M
	200
	3,21
	642,00

	Β. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

	2
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED  480W 74400LM 5000K /40° /ΑC 230V / IP65  
	ΤΕΜ.
	9
	451,00
	4.059,00

	3
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED  1200W 192.000LM 5000K 75° 230V AC IP65  
	ΤΕΜ.
	2
	1.650,00
	3.300,00

	                                                                                                             ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
	8.001,00

	                                                                                                             Φ.Π.Α.
	1.920,24

	                                                                                                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	9.921,24



	[image: ]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	[bookmark: _Hlk204848871][bookmark: _Hlk202950958]«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κτιρίων σχολικών μονάδων του Δήμου»
[bookmark: _Hlk202949014][bookmark: _Hlk202441616]ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.921,24€ με ΦΠΑ 24% 
CPV: 31520000-7  

	Ταχ Δ/νση: Αβάντων 18
Τ.Κ. 344 00- Ψαχνά
	Αριθμ. Μελέτης: 22/2026
Α.Λ.Ε. : 015.2410106.031



  Τα   προμηθευόμενα είδη θα τοποθετηθούν από το τεχνικό προσωπικό του Δήμου.
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, θα πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας (Ελληνικό ΕΛΟΤ, Γερμανικό VDE, Αυστριακό OVE, κ.λ.π.). Για ό,τι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN), οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Επίσης θα πρέπει να έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις (διαπίστευση από Εθνικό σύστημα διαπίστευσης Α.Ε., Ε.ΣΥ.Δ.), προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα υλικά θα φέρουν τα παραπάνω πιστοποιητικά. Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, το εργοστάσιο κατασκευής, η χώρα προέλευσης τους.
Επίσης να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού με την τεχνική προσφορά και τα παρακάτω:
1.  Tεχνικό φυλλάδιο όπου θα προκύπτει η συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τις ζητούμενες    τεχνικές προδιαγραφές.
2.  Αντίγραφο του πιστοποιητικού ποιότητας παραγωγής ISO 9001/2015 των εργοστασίων κατασκευής (μονάδα παραγωγής) και κάθε πιστοποιητικό ποιότητας που ζητείται από τη μελέτη.
3. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης για όλα τα υλικά.
4. Για τα άρθρα που αφορούν λαμπτήρες και φωτιστικά θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο εθνικό μητρώο παραγωγών και βεβαίωση συμμετοχής σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τους εισαγωγείς των προϊόντων που εισάγονται στην Ελλάδα και για τους κατασκευαστές των προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα.
1. ΚΑΛΩΔΙΑ
 ΝΥY J1VV-U 5X2,5mm2
Καλώδια για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος πενταπολικό διατομής  5 Χ 4 mm2 με μόνωση και μανδύα από PVC, σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60502-1.
2. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
Α) ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 480W ΣΤΑΔΙΟΥ : Ισχύς: 480 W/Τάση (Volt): 230V AC/Θερμοκρασία Χρώματος (Kelvin): 5000K
Χρώμα Φωτός: Ψυχρό Λευκό/Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης (CRI): Ra=70/Διάρκεια Ζωής (Hours): 50000hrs
IP- Δείκτης Προστασίας από Υγρά και Σκόνη: IP66/Δέσμη Φωτισμού/ Κατεύθυνση: 40°
Ηλεκτρική Προστασία: Κλάση Ι/Φωτεινή Ροή (Lumen): 74400 lm/Τύπος LED chip: SMD
Οικογένεια: GLADIATOR/Εγγύηση: 5 χρόνια/Χρώμα : Μαύρο/Υλικό : Αλουμίνιο
Υλικό (δευτερεύον): PC- Πολυκαρβονικό/IK- Βαθμός Μηχανικής Κρούσης: IK10/Τύπος Φωτιστικού: LED
B) ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1.200W ΣΤΑΔΙΟΥ  : Χρώμα Σώματος : Μαύρο/Τάση Λειτουργίας : AC 220-240V/Ισχύς : 1200W/Ισοδύναμη Ισχύς : 9600W/Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή : 192000lm/Απόδοση Φωτεινής Ροής : 160lm/W/Θερμοκρασία Χρώματος : Φυσικό Λευκό 5000K/Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI (Ra) : ≥80/Γωνία Δέσμης : 75°/Τύπος LED : SMD/Υλικό Κατασκευής : Αλουμίνιο , Πλαστικό PC/Βαθμός Προστασίας : IP65/Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας : -20…+40 °C/Ονομαστική Διάρκεια Ζωής : ≥35000 Ώρες/Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής : ≥50000 Κύκλοι On/Off/Χρόνος Έναυσης 100% : Άμεση Εκκίνηση <0.5 s.
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4.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1-Αντικείμενο
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων λόγω βλαβών που έχουν προκύψει του υπάρχοντος δικτύου, η οποία συνίσταται σε αντικατάσταση των διαφόρων υλικών που φυσιολογικά φθείρονται με την πάροδο του χρόνου. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε    9.921,24 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και καλύπτεται από την πίστωση με :  Α.Λ.Ε. : 015.2410106.031  με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων  του Δήμου»,  ποσού 9.921,24€ με ΦΠΑ 24% .

Άρθρο 2-Ισχύουσες Διατάξεις
Για την παρούσα προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με τις έως σήμερα τροποποιήσεις.
1. Τις διατάξεις του ν. 5321/26 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α') με τις διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, τροποποιείται ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν.5314/2026).
1. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
1. Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ Α’ βαθμ.»
1. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».
1. Του Ν.4605/2019
Άρθρο 3-Τεύχη δημοπράτησης
Στοιχεία της συγκεκριμένης προμήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας:
1)Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
2) Η συγγραφή υποχρεώσεων
3)Οι τεχνικές προδιαγραφές
4) Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
5) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
Άρθρο 4-Τρόπος εκτέλεσης και προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας  ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να δώσουν προσφορές είτε στο σύνολο των ειδών όλων των ομάδων του προϋπολογισμού, είτε για το σύνολο των ειδών  μιας ομάδας ή ομάδων. Προσφορές που δεν καλύπτουν όλα τα είδη μιας ομάδας, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Άρθρο 5-Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στο δήμο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 6-Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και μέχρι την 31/12/2026.
Άρθρο 7-Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται αργότερα των δύο μηνών από την ημερομηνία της παράδοσης και σύμφωνα με το εκδοθέν τιμολόγιο του προμηθευτή, αφού προηγουμένως υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Ν.4412/2016. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν 4412/2016 Καθώς και την οδηγία Ε.Ε.2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4872/2022 άρθρο & ΚΥΑ46901/2024 και του Ν4412/2016 άρθρο 53 παρ2
Άρθρο 8- Τόπος και χρόνος παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων με υπηρεσιακά σημειώματα, κατά τις πρωινές ώρες, (εκτός των αργιών) και  ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Άρθρο 9-Επιβαρύνσεις μειοδότη
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Το ποσοστό του ΦΠΑ που προβλέπεται από το νόμο βαρύνει το δήμο.
Άρθρο 10-Ακαταλληλότητα
Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή αστοχίες των υλικών, από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται, για την έκπτωση του προμηθευτή.
Άρθρο 11-Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Άρθρο 13- Τιμές
Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται από τον ίδιο προμηθευτή με τις τιμές που θα έχουν συμφωνηθεί στην σύμβαση. 
Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της μελέτης. Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης θα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΓΗΠΕΔΑ
	Α/Α
	ΓΗΠΕΔΟ
	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

	1. 
	ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	· 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED  1200W 192.000LM 5000K 75° 230V AC IP65  
· ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY J1VV-U  5X2.5mm2

	2. 
	ΤΡΙΑΔΑΣ
	2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED  480W 74400LM 5000K /40° /ΑC 230V / IP65  

	3. 
	ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED  480W 74400LM 5000K /40° /ΑC 230V / IP65  

	4. 
	ΚΑΘΕΝΩΝ
	2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED  480W 74400LM 5000K /40° /ΑC 230V / IP65  

	5. 
	ΣΤΑΥΡΟΥ
	3 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED  480W 74400LM 5000K /40° /ΑC 230V / IP65  
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